이 자료는 8월 1일(금) 조간부터 사용하시기 바랍니다. (방송·인터넷 매체는 7월 31일 12시)
희망의 새시대 소비자와 함께 행복한 세상을 만들어갑니다. 보도자료
2014년 7월 31일(목)	담당	시험검사국 기계전기팀 조경록 팀 장 (☎3460-3161)
홍보팀 (☎3460-3222∼3)		공균용 연구원 (☎3460-3157)

제습기, 제품별로 제습효율・소음 등에 차이있어 면밀히 살펴야

< ‘비교공감’ 제2014-9호, 제습기 가격·품질 비교정보 제공 >

■ 핵심 성능인 제습효율 및 제습능력이 제품에 따라 차이 있음.

○ 제습효율은 제품별로 1.79 ∼ 2.36 L/kWh 수준으로 제품 간 최대 32 % 차이가 났으며, 위니아만도(WDH-164CGWT)제품이 2.36 L/kWh로 가장 높았음.

○ 제습능력은 제품별로 표시값 대비 비율이 94 ∼ 105 %로 차이가 있었으나, 모든 제품이 기준(90 % 이상)에 적합하였음.

■ 소음은 제품 간 최대 10 dB 차이가 났으며, 일부 제품은 전도 안정성*에서 기준에 부적합한 것으로 나타남.

○ 삼성전자(AY15H7000WQD) 제품은 최대 소음 조건에서는 36 dB, 최소 소음 조건에서는 30 dB로 대상 제품 중 소음이 가장 작았음.

○ 시험대상 11개 제품 중 3개 제품은 10 ˚ 기울어진 경사면에서 넘어져 구조개선이 필요.

* 수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에서 제품이 넘어지지 않을 것.

■ 제습기 에너지소비효율등급 기준 개선이 필요함.

○ 에너지소비효율등급을 결정하는 제습효율이 동일 등급 내 제품 간에도 차이가 커 제습기 에너지소비효율등급의 기준 개선이 필요.

제습기는 여름철에 다습한 날씨가 지속되는 경우 많은 소비자들의 관심을 받는 제품으로, 다양한 종류와 가격대의 제품이 시중에 판매되고 있으나 주요성능을 비롯한 종합적인 상품정보는 미흡한 실정이다.

한국소비자원(www.kca.go.kr)은 소비자에게 합리적인 제품선택 정보를 제공하기 위해 시중에 판매되고 있는 제습기를 대상으로 제습능력, 제습효율,  소음, 전기적 안전성 및 전도 안정성 등을 시험해서 평가했다.

‘제습기’에 관한 가격·품질비교정보는 경제혁신 3개년 계획 및 정부 3.0 달성 차원에서 공정거래위원회의 ‘스마트컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)’내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정이다.

1. 시험대상 제품

□ 제습기를 구입하고자 하는 소비자 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 소비자 선호도가 높았던 상위 10개 브랜드 중 2014년에 출시된 9개 업체* 11개 제품을 시험대상으로 선정하였음.

* 설문 결과 선호도가 높은 10개 브랜드에 포함된 “청호나이스”는 시험대상(15 ∼ 16 L) 제품을 출시(6월 초 기준)하지 않아 시험대상 업체에서 제외함.

<시험대상 제품>

판매업체명	모델명	제조국	제품구분 (주1)	표시제습 용량 [L]	구입가격 [원] (주2)
코웨이	AD-1514B	중국	정속형	15.1	350,000
삼성전자	AY15H7010WQD	중국	정속형	15.0	350,010
신일산업	SDH-160PC	한국	정속형	16.0	387,600
오텍캐리어	CDR-1607HQ	한국	정속형	15.8	398,050
콜러노비타	DH-162YW	중국	정속형	16.3	407,070
위닉스	DHD-169NSS	한국	정속형	16.0	417,590
동양매직	DEH-254PD	한국	정속형	15.7	429,000
삼성전자	AY15H7000WQD	중국	인버터형	15.0	450,800
LG전자	LD-159DPG	한국	정속형	15.0	469,670
위니아만도	WDH-164CGWT	한국	정속형	16.2	493,050
LG전자	LD-159DQV	한국	인버터형	15.0	569,050
주1. 정속형(고정 용량형) : 압축기의 회전수가 조절되지 않고 동작 또는 정지만 가능한 제품 인버터형(가변 용량형) : 압축기의 회전수를 가변(조절)하여 동작시킬 수 있는 제품 주2. 시험대상 제품의 구입 시기는 2014년 4월 말 ~ 6월 초임

2. 시험·평가항목 및 방법

□ 시험·평가항목 및 방법은 학계, 시험 관계자 등 전문가로 구성된 전문위원회의 검토를 거쳐 결정하였음.

<평가요소별 시험‧평가 방법>

시험‧평가 항목	시험‧평가 방법
①정격제습능력(L)	주위 온·습도를 표준조건(건구온도: 27.0±1.0 ℃, 습구온도: 21.2±0.5 ℃)하 에서 제습능력이 최대가 되는 상태로 운전시켰을 때 안정된 상태에서 3시간 이상의 제습량을 측정해서 1일당(24시간) 제습능력(L)을 산출함 단, 인버터형(가변 용량형) 제습기의 경우에는 압축기의 회전수를 제조사에서 제시하는 조건으로 시험함 * 정속형(고정 용량형)은 KS C 9317(전기 제습기), 인버터형(가변 용량형)은 KS C 9306(에어컨) 시험방법 준용 * 표준조건은 27.0±1.0 ℃, 상대습도 60±3 %로 환산하여 표시할 수 있음
②제습효율(L/kWh)	1일 제습능력(정격제습능력)을 1일간 소비되는 소비전력으로 나눈 값임 [eqn: 제습효율[L/kWh]= {정격제습능력[L]} over {측정소비전력[W]/1000 TIMES 24h}] * 에너지이용 합리화법에 따른 효율관리기자재 운용규정
③소음(dB)	소음 발생량이 최대와 최소인 조건에서 측정 * 한국공기청정협회의 실내용 제습기 규격 준용
④전기적 안전성	누설전류, 절연내력 등 전기적 안전성 시험을 통해 감전 및 누전에 대한 안전 여부 확인 * 전기용품안전기준 K 60335-1, K 60335-2-40
⑤전도 안정성	수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에서 제품이 넘어지는지 여부 확인 * 전기용품안전기준 K 60335-1, K 60335-2-40
⑥제습수 처리	제습수를 이상 없이 배출 또는 처리할 수 있는지와 외부로 유출되는지 확인 * KS C 9317(전기 제습기)
⑦제품특징	보유기능 및 물통탈착방법, 제품 중량 등을 확인

3. 시험 결과

판매업체명	모델명	제조국	제습능력 [L]주1)		제습효율 [L/kWh]주1)		소음 [dB]주2)		전기적안전성	전도 안정성	제습수 처리	제품 특징					구입가격 [원]*
			측정값 /표시값	표시값 대비 비율[%]	측정값 /표시값	표시값 대비 비율[%]	최대 소음 조건	최소 소음 조건				압축기 타입	물통 탈착 방법	주요 보유기능	물통 용량 [L]주4)	무게 [㎏]
코웨이	AD-1514B	중국	15.0/15.1	99	1.79/1.80	99	39	38	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉣㉤㉥㉦㉧	5.4	14.8	350,000
삼성전자	AY15H7010WQD	중국	15.7/15.0	105	1.89/2.01	94	39	35	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	4.0	20.8	350,010
신일산업	SDH-160PC	한국	15.4/16.0	96	2.06/1.98	104	39	37	○	×주3)	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦	5.6	15.8	387,600
오텍캐리어	CDR-1607HQ	한국	14.8/15.8	94	2.04/2.20	93	40	35	○	×주3)	○	정속형	양손	㉠㉡㉣㉤㉦	5.8	15.7	398,050
콜러노비타	DH-162YW	중국	15.6/16.3	96	2.08/2.10	99	44	37	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧	6.3	15.7	407,070
위닉스	DHD-169NSS	한국	15.5/16.0	97	1.98/1.98	100	41	40	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	4.3	15.4	417,590
동양매직	DEH-254PD	한국	14.7/15.7	94	2.01/2.17	93	39	35	○	×주3)	○	정속형	양손	㉠㉡㉣㉤㉦	5.8	15.8	429,000
삼성전자	AY15H7000WQD	중국	15.7/15.0	105	2.29/2.30	100	36	30	○	○	○	인버터형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	3.9	19.8	450,800
LG전자	LD-159DPG	한국	14.7/15.0	98	1.98/2.03	98	38	33	○	○	○	정속형	한손	㉠㉡㉢㉣㉤㉧	3.7	19.1	469,670
위니아만도	WDH-164CGWT	한국	16.1/16.2	99	2.36/2.34	101	38	34	○	○	○	정속형	양손	㉠㉡㉢㉣㉤㉦㉧	5.3	15.0	493,050
LG전자	LD-159DQV	한국	15.7/15.0	105	2.23/2.20	101	43	32	○	○	○	인버터형	한손	㉠㉡㉢㉣㉤㉧	3.7	20.4	569,050
* 시험대상 제품의 구입 시기는 2014년 4월 말 ~ 6월 초임.(구입 시점에 따라 가격은 변동될 수 있음)
[기호의 표시] ○ : 전기용품안전기준 또는 한국산업표준(제습수처리)에 적합함 × : 전기용품안전기준 또는 한국산업표준(제습수처리)에 부적합함								주1. 표준조건(27.0±1.0 ℃, 상대습도 60±3 %)에서 측정한 결과로서 사용하는 온·습도 조건에 따라 증가 및 감소될 수 있으며, 인버터형(가변 용량형) 제습기의 경우에는 압축기의 회전수를 제조사에서 제시하는 조건으로 시험한 결과임 주2. 최대와 최소 소음 조건 간에는 제습능력과 제습효율의 변화가 있을 수 있으며 제품에 따라 그 변화폭에는 차이가 있을 수 있음 주3. 수평면에 대해 10˚ 기울어진 경사면에서 제품의 후면 방향으로 넘어짐 주4. 만수 시까지 가능한 제습량
[제품 특징] ㉠ 자동습도조절 ㉡ 만수감지 ㉢ 집중건조키트* ㉣ 자동제상** ㉤ 꺼짐예약 ㉥ 켜짐예약 ㉦ 연속배수지원 ㉧ 공기제균기능 * 신발 또는 옷장 내부 등을 건조할 때 사용하는 추가 부속품 ** 저온 환경에서 사용 시 증발기 표면에 성에가 쌓이는 것을 방지하는 기능

제습기 종합평가표

제습효율은 제품 간 최대 32 % 차이가 남

□ 제습효율은 모든 제품이 기준*을 충족했으나 1.79 ∼ 2.36 L/㎾h로 제품 간 최대 32 %의 차이가 있는 것으로 나타났음.

* 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)에 따른 제습효율 기준은 표시값의 90 % 이상

ㅇ ‘위니아만도(WDH-164CGWT)’ 제품은 제습효율이 2.36 L/㎾h(표시값 대비 101 %)로 가장 높았으며, ‘코웨이(AD-1514B)’ 제품은 제습효율이 1.79 L/㎾h(표시값 대비 99 %)로 가장 낮았음.

ㅇ 인버터형 2개 제품의 제습효율은 ‘삼성전자(AY15H7000WQD)’ 제품이 2.29 L/㎾h(표시값 대비 100 %), ‘LG전자(LD-159DQV)’제품이 2.23 L/㎾h(표시값 대비 101 %)로 같은 브랜드의 정속형 제품보다 높은 것으로 나타났음.

제습능력 표시값 대비 비율은 94 ~ 105 %로 제품 간 차이 있음

□ 제습능력은 표시값 대비 비율이 94 ∼ 105 %로 제품별로 차이가 있었으나, 모든 제품이 기준*에는 적합하였음.

* 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)에 따른 제습능력 기준은 표시값의 90 % 이상

ㅇ 표시값은 최저 15.0 L에서 최고 16.3 L로 되어 있었으나, 실제 측정값은 최저 14.7 L에서 최고 16.1 L로 나타났음.

< 정격제습능력과 제습 적용면적 >
정격제습능력(L/day)	제습 적용면적 (㎡)
	아파트	주택
5	22	16
10	43	32
15	65	49
20	86	65
- 한국공기청정협회 실내용 제습기 규격 발췌 - 서울기준 일일 필요 제습량 적용

소음은 제품간 최대 조건에서는 8 dB, 최소 조건에서는 10 dB 차이가 남

□ 소음이 최대 조건에서는 36 ~ 44 dB로 8 dB의 차이, 최소 조건에서는 30 ~ 40 dB로 10 dB의 차이가 났음.

ㅇ ’위니아만도(WDH-164CGWT)‘, ’삼성전자 (AY15H7000WQD)‘, ‘LG전자(LD-159DPG)’ 등 3개 제품은 최대 소음 조건과 최소 소음 조건 모두 평균(최대 40 dB, 최소 35 dB)미만으로 나타남.

- 이 중 ‘삼성전자(AY15H7000WQD)’ 제품은 최대 소음 조건에서 작동할 때는 36 dB, 최소 소음 조건에서 작동하는 경우에는 30 dB로 대상 제품 중 소음이 가장 작았음.

일부 제품은 전도 안정성이 기준에 부적합하여 개선이 필요

□ 일부 제품은 수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에서 제품의 후면 방향으로 넘어져 구조개선이 필요한 것으로 나타났음.

ㅇ ‘동양매직(DEH-254PD)’, ‘신일산업(SDH-160PC)’, ‘오텍캐리어(CDR-1607HQ)’ 등 3개 제품은 전도 안정성*에서 전기용품안전기준에 부적합한 것으로 나타났음.

* 바닥이 수평면에 대해 10 ˚ 기울어진 경사면에 제품을 놓았을 때 넘어지는지 여부를 확인하는 시험임.

☞ 해당 업체들은 전도 안정성 품질을 보완할 수 있는 방안을 마련하여 개선 작업을 진행 중인 것으로 밝혀왔음.

전기적 안전성 및 제습수 처리는 모든 제품이 기준에 적합

□ 전기적 안전성 시험결과, 모든 제품에서 누전 및 감전 등의 문제는 없는 것으로 나타났음.

ㅇ 누설전류와 절연내력 시험을 실시한 결과, 모든 제품에서 누전 및 감전의 위험은 없었음.

□ 제습수 처리 시험 결과, 모든 제품이 KS기준에 적합한 것으로 나타났음.

ㅇ 제습기를 장시간 가동시켰을 때 제습수가 물통에 이상 없이 저장되는지와 만수감지 기능의 정상작동여부를 확인하기 위한 제습수 처리 시험 결과, 모든 제품이 KS기준에 적합하였음.

제습기의 에너지소비효율등급 기준 개선 필요

□ 에너지소비효율등급을 결정하는 제습효율이 제품 간 큰 차이가 있음에도 불구하고 동일한 등급으로 분류되어 에너지소비효율등급 기준 개선이 필요한 것으로 나타났음.

ㅇ 2014년 상반기에 에너지소비효율 1등급*으로 등록된 제품이 냉장고, 공기청정기의 경우 각각 전체 제품수의 33 %, 17 %를 차지했으나, 제습기의 경우 약 92 %(379개 중 349개)를 차지하고 있었음.

* 에너지관리공단 홈페이지에 공개(신고)된 효율등급 기준

ㅇ 2014년 1등급으로 신고된 11 L 제습기 중 제습효율이 가장 높은 제품은 3.20 L/kWh이었으나, 거의 절반수준인 1.65 L/kWh인 제품도 같은 1등급을 받을 수 있는 것으로 조사되었음.

ㅇ 이처럼 동일한 1등급 간에도 제습효율이 큰 차이가 날 수 있어 제습기의 에너지소비효율등급 기준 개선의 검토가 필요한 것으로 판단됨.

4. 안전한 사용을 위한 주의사항

○ 밀폐된 곳이나 유아 및 노약자가 있는 곳에서는 산소 부족으로 인한 사고의 위험이 있을 수 있어, 제품을 오랫동안 작동시키지 않도록 하고 가끔 창문을 열어 환기시켜 주는 것이 좋음.

○ 공기배출구에 손가락을 넣거나 핀, 막대기, 동전 등의 이물질이 들어가면 화상, 감전 및 제품 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의해야함.

○ 흡입구나 공기배출구를 빨래, 커튼 등으로 막으면 제품 내부가 과열되어 제품 변형이나 고장이 발생할 수 있으므로 주의해야함.

○ 제품 이동 시 물통이 차있는 경우 물통의 물이 넘칠 우려가 있으므로 반드시 물통을 비운 후 운반해야함.

○ 제습기를 눕히거나 기울여 운반 또는 보관하면, 열교환기 내부의 가스와 오일이 섞일 수 있어 소음과 고장의 원인이 될 수 있으므로, 45° 이상 기울여 이동․보관하였다면 1시간 이상 기다린 후 작동시키는 것이 좋음.

5. 제습기의 효과적인 사용방법

○ 에어컨이 여름철 무더운 생활공간의 온·습도를 낮출 수 있다면 제습기는 더운 바람이 토출되어 온도를 낮추지는 못하지만 생활공간의 제습뿐만 아니라 의류·침구류 등을 건조하는 데에도 사용할 수 있으므로 사용 목적에 따라 두 제품을 적절히 선택해야함.

< 제습기와 에어컨 비교 >
	제습기	에어컨
토출공기	덥고 건조한 공기	차갑고 건조한 공기
실내온도	약간 높아짐	낮아짐
소비전력	비교적 낮음	비교적 높음
이동성	높음	적음

○ 창문을 열어놓거나 개방된 공간에서 사용하게 되면 습도가 내려가지 않아 효율성이 떨어지므로 가급적이면 창문 등을 닫아 외부 공기 유입을 차단한 채 사용하는 것이 좋으며, 선풍기 등 공기를 순환시킬 수 있는 제품과 같이 사용하면 효율적임.

- 다만, 이 경우 산소 부족으로 인한 사고의 위험이 있을 수 있어, 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주는 것이 좋음.

○ 장마철이나 비오는 날, 옷장 안의 눅눅해진 의류나 침구를 건조시키려면 옷장 문을 열어놓고, 방문을 닫아놓은 채로 제습기를 가동해야함.

○ 침실에 미리 한 두 시간 정도 제습기를 가동하여 침구를 건조시켜두면 쾌적한 상태로 잠자리에 들 수 있음.

○ 정속형(고정 용량형) 제습기는 풍량을 줄이면 소음은 줄일 수 있지만, 소비전력은 줄어들지 않음.

6. 제습기 구매가이드

브랜드 (모델명)	코웨이(AD-1514B)	삼성전자(AY15H7010WQD)	신일산업(SDH-160PC)
구입가격(원)*	350,000	350,010	387,600
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 15.0 L - 제습효율 : 1.79 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 38 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 자동제상, 꺼짐예약, 켜짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 5.4 L (만수시) - 무게 : 14.8 ㎏	- 제습능력 : 15.7 L - 제습효율 : 1.89 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 35 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 4.0 L (만수시) - 무게 : 20.8 ㎏	- 제습능력 : 15.4 L - 제습효율 : 2.06 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 37 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 부적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 켜짐예약, 연속배수지원 - 물통용량 : 5.6 L (만수시) - 무게 : 15.8 ㎏
브랜드 (모델명)	오텍캐리어(CDR-1607HQ)	콜러노비타(DH-162YW)	위닉스(DHD-169NSS)
구입가격(원)*	398,050	407,070	417,590
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 14.8 L - 제습효율 : 2.04 L/kWh - 소음 : 40 dB(최대), 35 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 부적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원 - 물통용량 : 5.8 L (만수시) - 무게 : 15.7 ㎏	- 제습능력 : 15.6 L - 제습효율 : 2.08 L/kWh - 소음 : 44 dB(최대), 37 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 켜짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 6.3 L (만수시) - 무게 : 15.7 ㎏	- 제습능력 : 15.5 L - 제습효율 : 1.98 L/kWh - 소음 : 41 dB(최대), 40 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 4.3 L (만수시) - 무게 : 15.4 ㎏

브랜드 (모델명)	동양매직(DEH-254PD)	삼성전자(AY15H7000WQD)	LG전자(LD-159DPG)
구입가격(원)*	429,000	450,800	469,670
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 14.7 L - 제습효율 : 2.01 L/kWh - 소음 : 39 dB(최대), 35 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 부적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원 - 물통용량 : 5.8 L (만수시) - 무게 : 15.8 ㎏	- 제습능력 : 15.7 L - 제습효율 : 2.29 L/kWh - 소음 : 36 dB(최대), 30 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 인버터형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 3.9 L (만수시) - 무게 : 19.8 ㎏	- 제습능력 : 14.7 L - 제습효율 : 1.98 L/kWh - 소음 : 38 dB(최대), 33 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 한 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 공기제균기능 - 물통용량 : 3.7 L (만수시) - 무게 : 19.1 ㎏
브랜드 (모델명)	위니아만도(WDH-164CGWT)	LG전자(LD-159DQV)
구입가격(원)*	493,050	569,050
제품 사진
제품 특징	- 제습능력 : 16.1 L - 제습효율 : 2.36 L/kWh - 소음 : 38 dB(최대), 34 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 정속형 - 물통탈착 : 두 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 연속배수지원, 공기제균기능 - 물통용량 : 5.3 L (만수시) - 무게 : 15.0 ㎏	- 제습능력 : 15.7 L - 제습효율 : 2.23 L/kWh - 소음 : 43 dB(최대), 32 dB(최소) - 전도안정성 : 전기용품안전기준 적합 - 압축기 타입 : 인버터형 - 물통탈착 : 한 손으로 가능 - 주요 보유기능 □자동습도조절, 만수감지, 집중건조키트, 자동제상, 꺼짐예약, 공기제균기능 - 물통용량 : 3.7 L (만수시) - 무게 : 20.4 ㎏

* 2014년 4월 말 ~ 6월 초의 구입가격임(구입 시점에 따라 가격은 변동될 수 있음)

❖ 한국소비자원은 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.
	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr